СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЧЕРЕПАНОВО

ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_сессия)

**РЕШЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

О внесении изменений в местные нормативы градостроительного

проектирования города Черепаново Черепановского района Новосибирской области, утвержденные решением \_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации и в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии постановлением Правительства Новосибирской области от 17.04.2023 № 162-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п», Совет депутатов города Черепаново Черепановского района Новосибирской области,

РЕШИЛ:

1. Внести в местные нормативы градостроительного проектирования города Черепаново Черепановского района Новосибирской области, утвержденные решением Совета депутатов от\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_, следующие изменения:

1.1. В подпункт 4.2 пункта 4 раздела 3 внести строку 1.1. и изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Велосипедные дорожки | Велосипедные дорожки размещаются в муниципальных округах, городских округах и городских поселениях с численностью населения более 15 тыс. человек.  На проезжей части магистральных дорог скоростного движения, магистральных улиц общегородского значения устройство велосипедных полос и других элементов вело транспортной инфраструктуры не допускается.  На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные и вело пешеходные дорожки по краю проезжих частей, выделенные разделительными полосами.  На магистральных улицах районного значения допускается размещение велосипедных полос, отделенных от полос движения транспорта разделителями движения (защитные столбики, защитные барьеры, разделительные бордюры, отделение велосипедной полосы элементами благоустройства, парковка вдоль улицы).  На местных улицах устройство вело полосы допускается в виде выделенной части полосы движения проезжей части или примыкающей к проезжей части с выделением велосипедной полосы цветом и/или разметкой при ограничении скорости не более 40 км/ч.  Полосы для велосипедистов на проезжей части допускается устраивать на обычных автомобильных дорогах с интенсивностью движения менее 2000 авт./сут. (до 150 авт./ч).  Основные параметры для велосипедных дорожек | | |
|  |  |  | новое строительство | при благоустройстве и в стесненных условиях |
|  |  | Расчетная скорость движения, км/ч | 25 | 15 |
|  |  | Минимальная ширина проезжей части для движения, м: однополосного одностороннего двух полосного одностороннего двух полосного со встречным движением | 1,0  1,75  2,5 | 0,75  1,5  2,0 |
|  |  | Ширина велосипедной и пешеходной дорожки с разделением движения дорожной разметкой, м | 1,5-6,0\* | 1,5-3,25\*\* |
|  |  | Ширина вело пешеходной дорожки, м | 1,5-3,0\*\*\* | 1,5-2,0\*\*\*\* |
|  |  | \*ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 2,5 м; \*\*ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 1,75 м; \*\*\*при интенсивности движения не более 30 вел./ч и 15 пеш./ч; \*\*\*\*при интенсивности движения не более 30 вел./ч и 50 пеш./ч | | |
|  |  | Ширина полосы для велосипедистов, м | 1,2 | 0,9 |
|  |  | Ширина обочин велосипедной дорожки, м | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Наименьший радиус кривых в плане, м: при отсутствии виража при устройстве виража | 30 20 | 15 10 |
|  |  | Наименьший радиус вертикальных кривых, м: выпуклых вогнутых | 500 150 | 400 100 |
|  |  | Габарит по высоте, м | 2,5 | 2,25 |
|  |  | Минимальное расстояние от края велодорожки, м: до кромки проезжей части дорог, деревьев; до тротуаров;  до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта | 0,75  0,5 1,5 | 0,75  0,5 1,5 |
|  |  | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными дорожками, км | При численности населения до 150 тыс. человек -0,5 км на 5 тыс. человек; при численности населения свыше 150 тыс. человек -0,5 км на 15 тыс. человек | |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными дорожками, км | не нормируется | |
|  |  | Вело парковки устраиваются возле учебных заведений, кинотеатров, магазинов площадью более 100 кв.м, торговых центров, обзорных площадок, музеев, пересадочных узлов, административных и офисных зданий и иных объектов | | |
| Примечание: в городских поселениях с численностью населения менее 15 тыс. человек и сельских поселениях возможность и параметры размещения велосипедных дорожек определяются органами местного самоуправления соответствующих поселений, с учетом транспортных, эксплуатационных и градостроительных особенностей данной территории и утверждаются местными нормативами градостроительного проектирования. | | | | |

1.2. Строку [7 подпункта 4.6 пункта 4 раздела 3](consultantplus://offline/ref=098E1C2B2D3E2DE47F5D4EDCCB1F7074DF3B6392D07D3EFB28EABF871B72473C0E746EEF7EB202F8A52BD830B88DA9E11DEDF68514D410AE5CEA9FD6yAR5H) дополнить примечанием следующего содержания:

Примечание: в зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать выделенные велосипедные дорожки, изолированные от улиц дорог и пешеходного движения, предназначенные для рекреационного использования (прогулок и занятий физкультурой и спортом), а также иные элементы вело транспортной инфраструктуры, с учетом установленного расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными дорожками и основными параметрами для велосипедных дорожек. Ширина велосипедной дорожки в зонах массового отдыха населения должна быть не менее 3,0 м. и предусматривать возможность встречного движения велосипедистов.

1. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городские ведомости» и на официальном сайте администрации города Черепаново Черепановского района Новосибирской области.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Совета депутатов города Черепаново Черепановского района  Новосибирской области  Е.Н. Черепухина | Глава города Черепаново  Черепановского района  Новосибирской области  Е.А. Гребенщиков |